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[bookmark: _Toc373913129][bookmark: _Toc389573138]Input Volage : AC100-240V 50/60Hz 
Light Efficiency : >90m/W 
Color Temperature : 3000K/4500K/6000K 
Operating Temperature : -40℃ ±60℃ 
Warranty : 2years 
Power Factor : >0.9 
Color Rendering Index（Ra) : >70 
Viewing Angle : 180
IP Grade : IP65 
Material : Aluminium 
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	Model
	Power 
	CCT
	Lumen
	Net weight 
	Voltage 
	Install height 

	CY-TC30W
	30watt
	3000-6000K
	2700
	1.0KG
	100-277V
	[bookmark: _GoBack]0-3M

	CY-TC50W
	50watt
	3000-6000K
	4500
	1.3KG
	100-277V
	3-5M

	CY-TC100W
	100watt
	3000-6000K
	9000
	3KG
	100-277V
	7-10M

	CY-TC150W
	150watt 
	3000-6000K
	13500
	3.5KG
	100-277V
	8-12M

	CY-TC200W
	200watt 
	3000-6000K
	18000
	4.7KG
	100-277V
	10-15M

	CY-TC300W
	300watt
	3000-6000K
	27000
	7KG
	100-277V
	15-25M

	CY-TC400W 
	400watt 
	3000-6000K
	36000
	9KG
	100-277V
	20M-30M


Photometric
Type Ⅱ Curve
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